Almamod36

El Módulo AlmaMod 36 es transportable y fácil de instalar en cualquier ubicación.  
Ofrece una solución habitacional de 2 habitaciones. Es compacta, eficiente y confortable. Además, cuenta con la gran ventaja de ser ampliable rápidamente en módulos de diferentes medidas.

Construida sobre una estructura de acero de gran espesor, con paneles térmo estructurales de alto rendimiento.

Esta solución de vivienda modular está trabajada sobre la envolvente térmica permitiendo el ahorro energético y el confort térmico.

Superficie total: 36 m2  
Largo total: 12 metros  
Ancho total: 3 metros  
Incluye: baño completo, cocina, estar-comedor y dos dormitorios.  
Plazo de entrega: 30 días.

Descripción

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

**Patín:** Armado con perfil UPN 120mm y caño estructural, pintado con esmalte sintético 3 en 1 color negro.  
**Estructura piso:** Panel SIP PROPANEL 9cm, pintado en la cara inferior con pintura asfáltica.  
**Muros:** Panel SIP PROPANEL  9cm.  
**Techo:** Panel SIP cielorraso PROPANEL 9cm sobre tirantes de pino y terminado en cubierta con chapa trapezoidal negra y zinguerías de cierre de chapa negra.  
**Revestimiento de muros exterior:** machimbre de 1era calidad protegido contra rayos UV humedad y corrosión o siding horizontal/vertical 6mm, pintado símil madera o látex exterior.  
**Revestimiento de muros interior:** machimbre de 1era calidad barnizado o placas de yeso con junta tomada y pintura látex lavable.  
**Terminación piso interior:** Pisos vinílicos SPC de alto tránsito 5.5 mm.  
**Terminación interior techo:** Panel de cielorraso laqueado color madera o sintético blanco.  
**Aberturas:** Puerta y ventanas de aluminio negro, con vidrio DVH.  
**Revestimientos de baño:** placas PVC símil mármol a elección  
**Revestimientos de cocina:** placas PVC símil mármol a elección  
**Instalación eléctrica:** Instalación eléctrica con cables normalizados desde 6 mm a 1.5 mm.  
**Instalación de agua:** Por cañería termofusión.  
**Instalación de desagüe:** sistema cloacal de cañerías con o-ring.

EQUIPAMIENTO INCLUIDO:

**Inodoro con depósito:** Ferrúm Bari.  
**Bidet:** Ferrúm Bari.  
**Griferías bidet, vanitory, ducha, bacha cocina:** Fv Puelo.  
**Vanitory:** en MDF.  
**Receptáculo de ducha:** 120x70cm con mampara.  
**Mesada y Bajo mesada:** Mesada en mármol sintético y bajo mesada en MDF.  
**Puertas interior:** Oblak Practika

Almamod18

El Módulo AlmaMod 18  es transportable y fácil de instalar en cualquier ubicación.  
Ofrece una solución habitacional de 1 habitación. Es compacta, eficiente y confortable. Además, cuenta con la gran ventaja de ser ampliable rápidamente en módulos de diferentes medidas.

Construida sobre una estructura de acero de gran espesor, con paneles térmo estructurales de alto rendimiento.

Esta solución de vivienda modular está trabajada sobre la envolvente térmica permitiendo el ahorro energético y el confort térmico.

Superficie total: 18 m2  
Largo total: 6 metros  
Ancho total: 3 metros  
Incluye: baño completo, cocina-comedor y un dormitorio.  
Plazo de entrega: 30 días.

\* No incluye flete.  
\* No incluye instalación.

Principio del formulario

Módulo AlmaMod 18 m2 cantidad

Agregar al carrito

Final del formulario

Categoría: [Módulos](https://www.shop.propanel.com.ar/categoria-producto/modulos/)

Descripción

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

**Patín:** Armado con perfil UPN 120mm y caño estructural, pintado con esmalte sintético 3 en 1 color negro.  
**Estructura piso:** Panel SIP PROPANEL 9cm, pintado en la cara inferior con pintura asfáltica.  
**Muros:** Panel SIP PROPANEL  9cm.  
**Techo:** Panel SIP cielorraso PROPANEL 9cm sobre tirantes de pino y terminado en cubierta con chapa trapezoidal negra y zinguerías de cierre de chapa negra.  
**Revestimiento de muros exterior:** machimbre de 1era calidad protegido contra rayos UV humedad y corrosión o siding horizontal/vertical 6mm, pintado símil madera o látex exterior.  
**Revestimiento de muros interior:** machimbre de 1era calidad barnizado o placas de yeso con junta tomada y pintura látex lavable.  
**Terminación piso interior:** Pisos vinílicos SPC de alto tránsito 5.5 mm.  
**Terminación interior techo:** Panel de cielorraso laqueado color madera o sintético blanco.  
**Aberturas:** Puerta y ventanas de aluminio negro, con vidrio DVH.  
**Revestimientos de baño:** placas PVC símil mármol a elección  
**Revestimientos de cocina:** placas PVC símil mármol a elección  
**Instalación eléctrica:** Instalación eléctrica con cables normalizados desde 6 mm a 1.5 mm.  
**Instalación de agua:** Por cañería termofusión.  
**Instalación de desagüe:** sistema cloacal de cañerías con o-ring.

Almamod27

El Módulo AlmaMod 27 es transportable y fácil de instalar en cualquier ubicación.  
Ofrece una solución habitacional de 1 habitación. Es compacta, eficiente y confortable. Además, cuenta con la gran ventaja de ser ampliable rápidamente en módulos de diferentes medidas.

Construida sobre una estructura de acero de gran espesor, con paneles térmo estructurales de alto rendimiento.

Esta solución de vivienda modular está trabajada sobre la envolvente térmica permitiendo el ahorro energético y el confort térmico.

Superficie total: 27 m2  
Largo total: 9 metros  
Ancho total: 3 metros  
Incluye: baño completo, cocina, estar-comedor y un dormitorio.  
Plazo de entrega: 30 días.

\* No incluye flete.  
\* No incluye instalación.

Almamod Loft 28

AlmaMod Loft 28 es una vivienda modular de estilo loft, transportable y de rápida instalación en cualquier entorno. Su diseño compacto y funcional ofrece una solución habitacional tipo monoambiente, con un entrepiso amplio que permite alojar cómodamente una cama de dos plazas. Es una propuesta cálida, eficiente y confortable.

Está construida sobre una sólida estructura de acero de gran espesor, combinada con paneles térmicos de alto rendimiento que garantizan eficiencia energética, sustentabilidad y confort. Esta combinación permite optimizar los tiempos de construcción y brinda una excelente aislación térmica y acústica gracias a su robustez y ligereza.

Esta solución de vivienda modular está trabajada sobre la envolvente térmica permitiendo el ahorro energético y el confort térmico.

Superficie total: 28 m2 (21 m2 en planta baja y 7 m2 en entrepiso)  
Largo total: 7 metros  
Ancho total: 3 metros  
Incluye: baño completo, cocina, estar-comedor y un dormitorio (en entrepiso).  
Plazo de entrega: 30 días.

Descripción

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

**Patín:** Armado con perfil UPN 120mm y caño estructural, pintado con esmalte sintético 3 en 1 color negro.  
**Estructura piso:** Panel SIP PROPANEL 9cm, pintado en la cara inferior con pintura asfáltica.  
**Muros:** Panel SIP PROPANEL  9cm.  
**Techo:** Panel SIP cielorraso PROPANEL 9cm sobre tirantes de pino y terminado en cubierta con chapa trapezoidal negra y zinguerías de cierre de chapa negra.  
**Revestimiento de muros exterior:** machimbre de 1era calidad protegido contra rayos UV humedad y corrosión o siding horizontal/vertical 6mm, pintado símil madera o látex exterior.  
**Revestimiento de muros interior:** machimbre de 1era calidad barnizado o placas de yeso con junta tomada y pintura látex lavable.  
**Terminación piso interior:** Pisos vinílicos SPC de alto tránsito 5.5 mm.  
**Terminación interior techo:** Panel de cielorraso laqueado color madera o sintético blanco.  
**Aberturas:**Puerta ventana de 2 x 1.60 mts y ventanas de 1.60 x 0.80 ambas en aluminio negro MODENA con vidrio DVH.  
**Revestimientos de baño:** placas PVC símil mármol a elección  
**Revestimientos de cocina:** placas PVC símil mármol a elección  
**Instalación eléctrica:** Instalación eléctrica con cables normalizados desde 6 mm a 1.5 mm.  
**Instalación de agua:** Por cañería termofusión.  
**Instalación de desagüe:** sistema cloacal de cañerías con o-ring.

EQUIPAMIENTO INCLUIDO:

**Inodoro con depósito:** Ferrúm Bari.  
**Bidet:** Ferrúm Bari.  
**Griferías bidet, vanitory, ducha, bacha cocina:** Fv Puelo.  
**Vanitory:** en MDF.  
**Receptáculo de ducha:** 120x70cm con mampara.  
**Mesada y Bajo mesada:** Mesada en mármol sintético y bajo mesada en MDF.  
**Puertas interior:** Oblak Practika  
**Termotanque:** eléctrico de 50 litros  
**Anafe:** Vitrocerámico  
**Puertas interior:** Oblak Practika

ALMAMOD MICASITA

Compacto, funcional y accesible El MICASITA es un módulo monoambiente ideal para una persona sola o una pareja joven que busca independencia, practicidad y confort en pocos metros.  Posee un valor muy accesible.  
Incluye: Instalación eléctrica, de agua y cloacas.  
Baño completo con sanitarios y griferías de primera calidad.  
Cocina con griferia bacha alacena y bajo mesada.  
  
Su diseño compacto lo convierte en una solución versátil y económica, ya sea como primera vivienda, espacio de trabajo o cabaña de descanso.

Superficie total: 12 m2  
Dimensiones: 4,88 x 2,44 m  
Ampliable: puede crecer a futuro con nuevos módulos de 12 m² (4,88 x 2,44) o 6 m² (2,44 x 2,44), adaptándose a tus necesidades.

Incluye: baño completo, cocina-dormitorio.  
Plazo de entrega: 30 días.

\* No incluye flete.  
\* No incluye instalación.

Descripción

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

**Estructura piso:** Panel SIP PROPANEL 9cm, pintado en la cara inferior con pintura asfáltica.  
**Muros:** Panel SIP PROPANEL  9cm.  
**Techo:** Panel SIP Cielorraso PROPANEL 9cm sobre tirantes de pino y terminado en cubierta con chapa trapezoidal negra y zinguerías de cierre de chapa negra.  
**Revestimiento de muros exterior:** Siding vertical 8mm, pintado látex exterior.  
**Revestimiento de muros interior:** Osb o fenólico Machimplak achimbre barnizados.  
**Terminación piso interior:** Osb impermeabilizado con Cétol.  
**Terminación cielorraso:**Machinplak barnizado color madera o látex blanco.  
**Aberturas:** Puerta en chapa inyectada y ventanas de aluminio negro, con vidrio simple.  
**Revestimientos de baño:** placas PVC símil mármol a elección  
**Revestimientos de cocina:** placas PVC símil mármol a elección  
**Instalación eléctrica:** Instalación eléctrica con cables normalizados desde 6 mm a 1.5 mm.  
**Instalación de agua:** Por cañería termofusión.  
**Instalación de desagüe:** sistema cloacal de cañerías con o-ring.

EQUIPAMIENTO INCLUIDO:

**Inodoro con depósito y bidet:** Italiana.  
**Griferías bidet, vanitory, ducha, bacha cocina:** Hidromet.  
**Vanitory:** en MDF.  
**Receptáculo de ducha:** 70x70cm con mampara.  
**Mesada y Bajo mesada:** Mesada en mármol sintético y bajo mesada en MDF.  
**Puertas interior:** Placa con marco de aluminio.  
**Instalación eléctrica** con cables normalizados desde 6 mm a 1.5 mm, plafones led o lámparas led a elección  
**Instalación agua con caños de termofusión y termotanque eléctrico:** de 40 lts  
**Instalación cloacal:** con caños junta o-ring.